山东九佳紧固件股份有限公司实施清洁生产审核前信息公示

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、山东省生态环境厅《关于下达2024年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》（鲁环字[2024]48号）要求，我公司属于其中的“双有”企业，即使用有毒、有害原料或者在生产中排放有毒、有害物质。我公司结合企业实际情况，于2024年4月开始实施清洁生产审核，现将清洁生产审核情况及企业基本信息公告如下：

一、企业基本情况

1. 企业名称：山东九佳紧固件股份有限公司
2. 法人代表：徐铁成
3. 企业所在地址：山东省济南市莱芜区张家洼街道办事处鹿鸣路中段
4. 公司使用的危险化学品有：甲醇、磷化剂、盐酸、钝化液等，使用量分别为17.04t/a、59.73t/a、115.2t/a、7.2t/a；用途分别为渗碳剂、磷化剂、去除工件表面的氧化膜、钝化液。

二、污染物产生及排放（处置）情况

1. 主要污染物：废水、废气和固废，污染物排放及总量满足情况见下表：

表1 污染物排放情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 总量指标  （t/a） | 总量满足情况 |
| 废水 | COD | 排入莱芜第三污水处理厂 | 1.23～45.5 | 0.707 | 4.43 | 满足 |
| 氨氮 | 0.0738～10.2 | 0.032 | 0.34 | 满足 |
| 总铬 | 车间预处理后进入厂区综合污水处理站，后排入莱芜第三污水处理厂 | 0.08～0.53 | 0.34kg | 5.18kg/a | 满足 |
| 六价铬 | 0.12～0.79 | 0.085kg | / | / |
| 总锰 | 0.36 | 15.285kg | / | / |
| 总锌 | 0.57 | 24.201kg | / | / |
| 废气 | SO2 | 有组织排放 | 3 | 0.322 | 3.9 | 满足 |
| NOx | 3～40 | 2.552 | 13.142 | 满足 |
| 颗粒物 | 2.5～8.4 | 2.052 | / |  |
| VOCs（以非甲烷总烃计） | 3.0～3.21 | 1.841 | / |  |
| 氯化氢 | 2.7 | 0.631 | / |  |
| 铬酸雾 | 0.005 | 0.069kg | / |  |

1. 危险废物产生和处置情况

表2 危险废物产生和处置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险废物名称 | 产生量（t/a） | 废物编号 | 处置情况 |
| 槽渣 | 1.5 | HW17 336-064-17 | 委托处置 |
| 废出光液 | 33.3 | HW17 336-064-17 | 委托处置 |
| 废镀锌液 | 20.4 | HW17 336-052-17 | 委托处置 |
| 废钝化液 | 12 | HW17 336-063-17 | 委托处置 |
| 废活性炭 | 0.75 | HW49 900-039-49 | 委托处置 |
| 废机油 | 1.5 | HW08 900-217-08 | 委托处置 |
| 废磷化液 | 62.1 | HW17 336-064-17 | 委托处置 |
| 废滤芯 | 0.3 | HW49 900-041-49 | 委托处置 |
| 废清洗液 | 48.6 | HW17 336-064-17 | 委托处置 |
| 废酸液 | 42.9 | HW34 900-349-34 | 委托处置 |
| 废脱脂液 | 79.5 | HW17 336-064-17 | 委托处置 |
| 废油 | 12 | HW08 900-209-08 | 委托处置 |
| 废油漆桶 | 0.3 | HW49 900-041-49 | 委托处置 |
| 浮油 | 18 | HW08 900-249-08 | 委托处置 |
| 含铬污泥 | 1.2 | HW17 336-100-17 | 委托处置 |
| 含磷、锌污泥 | 200 | HW17 336-052-17 | 委托处置 |
| 含油污泥 | 4 | HW08 900-210-08 | 委托处置 |
| 综合污泥 | 100 | HW17 336-064-17 | 委托处置 |

三、环境风险防控措施情况

1. 山东九佳紧固件股份有限公司高度重视环境风险的防范，从源头把好关，着重抓好生产环境“三废”的治理，按排污许可要求治理，做到了达标排放。
2. 建立健全了各项环境保护管理制度，成立了专门的组织领导机构，全面推进环境保护工作。
3. 加强职工环境保护培训管理，通过对公司员工的环境保护专业培训，让全体员工充分了解了国家有关环保法律法规，掌握了环保专业知识，做到自觉遵法守法，并在日常生产中切实做好环保工作。
4. 配备了相应的应急物资，如防护服、防毒面具、应急灯、灭火器等。
5. 组建了应急指挥领导机构，制定了应急管理措施，编制了环境突发事件应急预案，并按计划实施演练，加强了职工对突发事件的应急防护能力。
6. 厂区内污水处理站、事故水池和危废暂存间等全部按照重点防渗区进行防渗。
7. 仓库中各类化学品原料或成品分类存放，内设置消防器材、区域划分线。
8. 建立三级防控体系及事故废水收集措施。一级防控为装置区导流沟、二级防控为事故水池，厂区内雨污分流，设置了1座600m3事故应急池，用于收集事故废水；三级防控为园区企业事故水池。

四、联系方式

联系单位：山东九佳紧固件股份有限公司

联系人：付经理

联系电话：18663456528